附件1

熏蒸治疗机技术参数

1、电源电压：单项交流220V±2V，频率50HZ±1HZ；

※2、功率：总功率3000W，单加热功率：1500W；

※3、温度设定范围：0℃～50℃，溫差±2℃，溫度设定值精度为1℃；

4、治疗时间：0～99min±2min；

※5、两个独立的自动煎药药箱、药箱容量不小于5000ml；

6、工作噪音不大于60Db（A）；

7、床面负载>150kg；

※8、具有两路独立的温度控制系统，颈肩腰部独立控制，腿部独立控制，也可两路同时使用；

※9、床面根据人体生理曲线设计造型，颈部仰角≥10°；

※10、内设一次、二次调汽箱，气体均匀地输送到熏蒸部位，床面厚度≥6cm，熏蒸口凹槽设计，床面以下凹槽深度≥10cm；

※11、温度上限：温度设定具有上限锁定功能，安全可靠；

12、保温功能：计时结束无患者无操作时自动转入保温状态，保温温度≥45℃；

※13、干烧报警功能：当水位低于安全水位不低于1000ml，误差-100ml时，自动切断加热电源，并报警提示；

14、时间提示：时间倒计时结束报警声音提示；

※15、配有气凝水回收装置，白钢托盘抽拉设计，容量≥1000ml，无残留无异味；

16、设有漏电保护，机体内部出现击穿短路时在千分之一秒自动切断供电电源；

17、加热速度：预热速度快，≤15分钟即可达到治疗温度；

18、提供中药配方。

商务条款偏离表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件的商务条款  （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。） | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 |
| ★1 | 交货时间：合同签订后10天（具体以甲乙双方签订合同为准）。 |  |  |  |
| ★2 | 交货地点：采购人指定地点 |  |  |  |
| ★3 | 付款方式及条件：货到验收合格并正常运行一个月后支付合同款的90%，剩余合同款的10%作为质保金,一年后无问题一次性付清。 |  |  |  |
| ★4 | 验收标准：按照国家及行业标准进行验收。  验收程序：按照《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知》（辽财采[2017]603号）执行。  验收报告：由采购人出具  组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。 |  |  |  |
| ★5 | 质量保证期：保修期（ 1 ）年 |  |  |  |
| ★6 | 保修期内上门免费服务，终身维修，免费提供配件：（  1    ）年 |  |  |  |
| ★7 | 热线支持：  现场支持：（  12  ）小时内响应；（  24  ）小时内到达 |  |  |  |
|  | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：